按键去抖可分为硬件去抖和软件去抖，简单的就是通过在开关上并联一个电容来实现，去抖的意义在于不希望在关断时出现一个高低高低低……的情况。也可以通过触发器来实现，不过利用触发器的隔一段时间一检测也可以通过单片机的隔一段时间采样来实现。